Załącznik nr 3 –

złącze kablowe RSP w budynku Sprężąrkowni z Tlenownią

Roboty budowlane objęte nadzorem obejmują wymianę złącza kablowego budynku Sprężarkowni z Tlenownia oraz dostosowanie przyłącza do zabudowy nowej rozdzielnicy RSP.

Zakres prac:

1. Rozkucie elewacji i demontaż istniejącej skrzynki złącza kablowego.
2. Przeróbka podejść kablowych wraz z zaprasowaniem nowych końcówek kablowych.
3. Montaż nowej skrzynki z wyposażeniem jak w dokumentacji projektowej i przyłączenie kabli.
4. Uzupełnienie płytek elewacyjnych, obróbka skrzynki oraz wyrównanie płytek odbojowych przy budynku.

Istniejące linie kablowe ze złącza do SZR pozostają bez zmian.