**Załącznik nr 7 -Pakiet III**

**Wykaz drzwi o następujących parametrach:**

1. Drzwi pełne, płycinowe, malowane w kolorze białym, ościeżnica stalowa standardowa, klamka
z szyldem i zamkiem standardowym i wkładka bębenkową, wymiar w świetle 90/200 cm – ilość sztuk =14, w tym: P-8 szt., L-6 szt.

2. Drzwi łazienkowe przeszklone (przeszklenie o wym. 50/40cm), płycinowe, malowane w kolorze białym, skrzydło z podcięciem napowietrzającym, ościeżnica stalowa standardowa , klamka z szyldem i zamkiem łazienkowym, wymiar w świetle 90/200 cm – ilość sztuk =3, w tym : L- 3 szt.

3. Drzwi pełne, płycinowe, malowane w kolorze białym, ościeżnica stalowa standardowa, klamka
z szyldem i zamkiem standardowym i wkładka bębenkową, wymiar w świetle 100/200 cm – ilość sztuk = 2, w tym: P-1 szt., L-1 szt.

4. Drzwi pełne, płycinowe, wzmocnione, odporne na uderzenia, malowane w kolorze białym, ościeżnica stalowa standardowa, klamka z szyldem i zamkiem standardowym i wkładka bębenkową, wymiar w świetle 110/200 cm – ilość sztuk = 15, w tym: P-9 szt., L=-6 szt.

5. Drzwi łazienkowe przeszklone (przeszklenie o wym. 50/40cm), płycinowe, malowane w kolorze białym, skrzydło z podcięciem napowietrzającym, ościeżnica stalowa standardowa, klamka z szyldem i zamkiem łazienkowym, wymiar w świetle 100/200 cm – ilość sztuk = 2, w tym: P-1 szt., L-1 szt.

6. Drzwi łazienkowe przeszklone (przeszklenie o wym. 50/40cm), płycinowe, malowane w kolorze białym, skrzydło z podcięciem napowietrzającym, ościeżnica stalowa standardowa, klamka z szyldem i zamkiem łazienkowym, wymiar w świetle 110/200 cm – ilość sztuk =1, w tym: P-1 szt.