Krosno, dnia 05.03. 2018 roku

Do wszystkich uczestników postępowania

([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU**

**na zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków** **oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

**Nr postępowania EZ/215/20/2018**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr. 1. Czy Zamawiający wymaga dostawy komory laminarnej?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 2. Jeżeli Zamawiający wymaga dostawy komory laminarnej prosimy o   
doprecyzowanie opisów komory gdyż na postawie dostarczonych informacji   
ocena złożonych ofert może być nie możliwa. Ceny komór laminarnych   
wahają się od 5.000,00 do50.000,00 zł i wyżej.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zał. nr 2

Pytanie nr.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania pozycji wykonanych z roku2018?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr .4 Prosimy Zamawiającego o podanie jaka kwota została przeznaczona na   
realizacji pakietu nr 1 i 2?

Odpowiedź: Kwota przeznaczona Pakiet 1- 18 947,02 zł i Pakiet 2-33 455,95 zł

Pytanie nr. 5. Dotyczy Pakietu nr 1 Wózek zabiegowy - dotyczy kompletu 1d), 2c), 3c), 4c), 5c).W związku z faktem iż opis techniczny wózka zabiegowego wskazuje na rozwiązanie jednego producenta przez co zamawiający uniemożliwia złożenie ofert większej liczbie oferentów zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważne rozwiązanie wózka o następujących parametrach:  
1. Szkielet wózka wykonany ze stali pokrytej powłoką epoksydową zapewniający dpowiednią stabilność wózka oraz ochronę przez uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopuszcza się wózków o konstrukcji z tworzywa sztucznego.  
Blat górny i czoła szuflad wykonane z wysokoodpornego tworzywa ABS  
2. Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad oraz pojemników usytuowanych przy krótszym boku wózka - zamykanie na klucz oraz mechanizm ryglujący  
3. Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia odlany wspólnie z blatem.  
4. Blat wózka z zagłębieniem zabezpieczającym przed spadaniem przedmiotów.  
5. Korpus wózka osadzony na podstawie wykonanej z wysokoodpornego tworzywa polimerowego  pełniącej jednocześnie funkcję odbojów zabezpieczających cały wózek przed uszkodzeniem ze wszystkich jego stron.  
6.Wymiaryzewnętrznewózka:Wysokość : 1000 mm, +/-30 mm, Głębokość:600mm,+/-30mmSzerokość: 850 mm, +/-30 mm  
7. Wózek wyposażony w 4 szuflady:  
jedna szuflada o wysokości 90mm (+/-10mm)  
dwie szuflady o wysokości 150 mm (+/-10mm)  
jedna szuflada o wysokości 250 mm (+/-10mm)  
8. Czoła szuflad odlane w formie z uchwytem tworząc jedną całość bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Uchwyty szuflad ergonomiczne rozmieszczone na całej szerokości czoła szuflad. Wkłady szuflad jednoczęściowe transparentne demontowalne bez użycia narzędzi - odlane w formie bez elementów łączenia wykonane z ABS. Na ściankach   
wkładów szuflad prowadnice służące do mocowania separatorów. Wymiary wkładów wg standardu ISO 600x400 mm. Wysokość wkładów w odniesieniu do szuflad 50, 100, 200 mm.  
9. Wszystkie szuflady wyposażone w separatory przestrzeni (podłużne i poprzeczne) z możliwością ich łatwego ustawiania wg potrzeb użytkownika

10. Wyposażenie wózka:  
- listwa nierdzewna do mocowania wyposażenia  
- wysuwana szuflada spod blatu na krótszym jego boku  
– szuflada z zamykaniem w sposób opisany w pkt. 2  
- uchwyt na zużyte igły  
-otwieracz ampułek  
-pojemnik na cewniki  
-dwie przezroczyste odchylane kieszenie  
-wysuwana spod blatu półka do pisania  
-półka na żel  
-dwie przezroczyste odchylane kieszenie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6. Dotyczy Załącznik nr 2- Specyfikacja – opis przedmiotu zamówienia dotycząca pakietu nr 1 Meble zabiegowe Oddział Noworodkowy Wózek zabiegowy - dotyczy kompletu 1d), 2c), 3c), 4c), 5c).

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy, który zamiast pierwotnych wymogów opisanych w załączniku nr 2, spełnia następujące parametry:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** |
|  | Szafka stalowa lakierowana proszkowo, korpus szafki wykonany w systemie podwójnych ścianek z materiałem wygłuszającym, blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami | TAK |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |
|  | Wymiary szafki:  - Wysokość : 1000 mm, +/-50 mm  - Szerokość: 600 mm, +/-50 mm  - Głębokość : 500 mm, +/-50 mm | TAK, podać |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad:  - 2x o wysokości frontu 97 mm, +/-50 mm  - 1x o wysokości frontu 156 mm, +/-50 mm  - 2x o wysokości frontu 175 mm, +/-50 mm | TAK, podać |
|  | Podstawa stalowa z gumowymi odbojnikami zabezpieczającymi wózek przed uszkodzeniem, układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm podwójnie łożyskowane w tym 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |
|  | Dodatkowe akcesoria (z wyłączeniem kosza na odpady) mocowane za pomocą metalowych kostek z pokrętłem blokującym przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, dostosowanych do szyny instrumentalnej 10x25 mm pasujących również do szyny Modur 10x30mm, umożliwiających dowolną konfigurację osprzętu przez Użytkownika | TAK |
|  | Wyposażenie dodatkowe:  - sztywne podziałki do 2 szuflad z tworzywa ABS, dzielące szufladę na 9 pól, z możliwością dowolnej konfiguracji pól  - 1xblat boczny wysuwany  - 3xodcinki szyny instrumentalnej ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa  - 1xnadstawka na 10 uchylnych, transparentnych pojemników (dwurzędowa), stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości półki oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych, kanał zaślepiony wyjmowalną uszczelką, zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu i ognisk bakterii, kolorystyka uszczelki dopasowana do koloru wózka, min. 7 kolorów  - 1x półka nadblatowa z tworzywa ABS, z przegłębieniem, wymiar 600x200mm z regulacją wysokości (+/-10 mm)  1xwieszak kroplówki na 2 haczyki, z regulacją wysokości  1xuchwyt do pojemnika na zużyte igły dopasowany do wymiaru pojemników Zamawiającego,  1xpojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron  1xkosz na odpady z tworzywa, z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej  1xkoszyk na akcesoria wymiar 290x96x90mm (+/-10 mm)  1xmiska nierdzewna na odpadki  1xuchwyt do prowadzenia | TAK, podać |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru , minimum 15 kolorów do wyboru | TAK, podać |
|  | Deklaracja zgodności oraz zgłoszenie lub wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7. Dotyczy Załącznik nr 2- Specyfikacja – opis przedmiotu zamówienia dotycząca pakietu nr 2 Meble zabiegowe/medyczne Kozetka lekarska – dotyczy kompletu 1g), 2g) i 4g)

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską, która zamiast pierwotnych wymogów opisanych w załączniku nr 2, spełnia następujące parametry:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kozetka lekarska – dotyczy kompletu 1g), 2g) i 4g) | | | | |
| Nazwa | |  | | |
| Typ | |  | | |
| Wytwórca | |  | | |
| Kraj pochodzenia | |  | | |
| Rok produkcji:2017 | |  | | |
| Lp. | Opis | | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | Konstrukcja kozetki wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową w kolorze białym. | | TAK |  |
| 2 | Wymiary kozetki: 1950/650/550 - 800 mm (długość/szerokość/wysokość)+/-50 mm. | | TAK |  |
| 3 | Leże kozetki składające się z dwóch sekcji. W podgłówku oraz w leżu stołu znajdują się wycięcia na twarz wraz z zatyczką. | | TAK |  |
| 4 | Blat obity jest materaiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dostępnym w szerokiej gamie kolorystycznej. | | TAK |  |
| 5 | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do +35 ° | | TAK |  |
| 6 | Dopuszczalne obciążenie: 200 kg | | TAK |  |
| 7 | Nogi kozetki wyposażone w śruby umożliwiające wypoziomowanie kozetki. | | TAK |  |
| 8 | Kozetka wyposażona w wieszak na rolkę papierową. | | TAK |  |
| 9 | Wybór kolorystyki kozetki z palety minimum 20 kolorów. | | TAK |  |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na

Nowy termin składania ofert: 12.03.2018 roku godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 12.03.2018 roku godz. 10:15

Termin wpłaty wadium: 12.03.2018 roku godz. 10:00

Z poważaniem