|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja niszczarki – sztuk 34** |  |
|  |  |  |
| **Zastosowanie:** | małe lub średnie biuro- parametr wymagany | Parametr oferowanyTAK/NIE |
| **Rodzaj cięcia:** | ścinki |  |
| **Rozmiar cięcia:** | 4 x 38 mm |  |
| **Poziom bezpieczeństwa DIN 32757:** | 3 |  |
| **Poziom bezpieczeństwa DIN 66399:** | P-4, T-4, O-3 |  |
| **Ilość jednorazowo niszczonych kartek 70g/m2:** | 12 |  |
| **Ilość jednorazowo niszczonych kart kredytowych:** | 1 karta |  |
| **Ilość jednorazowo niszczonych płyt CD:** | 1 CD |  |
| **Szerokość szczeliny podawczej:** | 230 mm |  |
| **Cykl pracy w minutach:** | 10 on / 20 off |  |
| **Napięcie:** | 230 V |  |
| **Średnia prędkość niszczenia w metrach na minutę:** | 3 |  |
| **Rekomendowana ilość użytkowników:** | 1-3 |  |
| **Poziom głośności:** | 56-62 db |  |
| **Kosz na ścinki:** | 23 l |  |
| **Waga netto:** | 13,2  kg |  |
| **Gwarancja na urządzenie:** | 2 lata |  |
| **Gwarancja na noże tnące:** | 5 lat |  |
| **Automatyczny start/stop:** | tak |  |
| **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** | tak |  |
| **Funkcja cofania/rewers:** | tak |  |
| **Mechanizm odporny na zszywki:** | tak |  |
| **Czujnik Safe Sense:** | tak |  |
| **Technologia 100% Jam Proof:** | tak |  |
| **Energy Savings System:** | tak |  |
| **Obudowa na kółkach:** | tak |  |
| **Automatyczne zatrzymanie pracy przy wyjętym koszu:** | tak |  |
| **Wyjęty kosz - dioda:** | tak |  |
| **Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu:** | tak |  |
| **Pełny kosz - dioda:** | tak |  |
| **Otwarte drzwi - dioda:** | tak |  |
| **Mechanizm odporny na małe spinacze:** | tak |  |
| **Kabel zasilający:** | tak |  |
| **Instrukcja obsługi w języku polskim:** | tak |  |

**Specyfikacja niszczarki- sztuk 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Parametr techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE |
| Poziom bezpieczeństwa DIN (32757) | 3 |  |
| Poziom DIN (66399) P | P-4 |  |
| Pojemność kosza (litry) | 100 |  |
| Niszczenie zszywek | TAK |  |
| Niszczenie spinaczy | TAK |  |
| Niszczenie kart kredytowych | TAK |  |
| Niszczenie płyt CD | TAK |  |
| Niszczenie dyskietek | TAK |  |
| Niszczenie pendrive | TAK |  |
| Hałas (dBA) | 64 |  |
| Rozmiar cięcia (mm) | 4 x 38 |  |
| Wydajność (ark. A4) | 20-29 |  |
| Rodzaj cięcia | Ścinki |  |
| Automatyczny START / STOP | TAK |  |
| Przystosowanie do pracy ciągłej | TAK |  |
| Szerokość wejścia (mm) | 240 |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |
| Gwarancja na noże tnące | 20 lat |  |
| Gwarant | Dystrybutor urządzenia |  |

Wpisanie w rubryce parametr oferowany NIE jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań Zamawiającego i odrzucenie oferty.